调用Barlabel后台打印进程说明：
一.后台打印进程执行文件：
	NMKPCL_Cmd.exe
二.后台打印进程输入命令行说明：
	1. 选择打印端口：
		/I=USB			//选择usb打印
		/I=NET:192.168.1.69,9100     //选择网络打印，设置IP地址和端口
	2.选择打印模版文件
		/F=xxx.BLX               //xxx.BLX是通过barlabel制作的打印文件
	3.修改模版里面的文本内容	
		/VT=Text0:1234       //Text0是文本对象名称   1234是修改后的文本内容
	4.修改模版里面的条码内容	
		/VB=CodeBar0:1234       //CodeBar0是条码对象名称   1234是修改后的条码内容
	5.启动打印
		/P
	
	特别说明：上面的1和2顺序不可以改变，必须放在前2个参数中，3和4根据实际需求添加,不限数量，5必须放在最后面。

三.后台打印进程返回值说明：
	0	：打印进程执行成功
	-1	：进程内核异常
	-2	：进程内核异常
	-3	：缺少必需的打印参数项（二.后台打印进程输入命令行说明的步骤1,2,5是打印不能缺少的）
	-4	：BLX文件加载异常
	-5	：USB端口打开异常
	-6	：网络端口打开异常
	-7	:  网络参数格式出错误 （/I=NET:192.168.1.69,9100   其中192.168.1.69是IP地址  9100是端口，中间的‘.’和‘，’不可缺少）
	-8	：没有选择打印端口
	-9	：没有选择BLX文件
	-10	：打印BLX时发生异常