1， 通过软件(BarLabel.exe)  建立 标签文件 。 并保存。   将里面需要替换的 变量要保持系统自己 的模拟变量 如，文本 Text0 ， Text1      （ 右键选择对象，在常规页可以看到，但 打印变量项不要选中）。条码可以为 CodeBar0, CodeBar1  等
2，将整理的标准标签文件 打印看位置 格式都没有问题，保存. ( 保存的路径不要带中文)
3，使用我们提供的函数 
     1：开端口(1.NM_OpenPort)  (或使用 2 NM_OpenNet  参数给 打印机IP 数据 ) 
     2：加载blx文件（ 8.NM_OpenBlx 文件路径要正确）
     3： (NM_UpdateText 和 NM_UpdateCode)替换数据0，替换数据1 ，替换条码0 ，替换条码1   （根据需要替换的数据和条码的数量，不不同数据的替换处理）
     4： 最后调用打印（9.NM_BlxPrint） 就可以 （ 在打印的时候，同时在 标签文件的图像输出到 d:\12345.bmp， 请保证计算机有 d:  ）

注意标签高度宽度和间隔为 毫米数据 * 单位毫米上的点阵数据    40mm*8 (200dpi)
不同打印机单位毫米上的点阵数据 ： 200dpi：8      300dpi：12    600dpi：24
 
//*****注意：最后的程序要用管理方式运行，否则文件权限有问题。 


//********************************************************************************//
打印后如过软件执行成功，回在 c:\生成一一个图片文件，可以方便用户比对数据。 

程序目录下的   456.BLX   我测试用的文件

TextDLL.exe 为DLL 测试程序 

目前使用 4月17号的带 网口的打印测试DLL  
//********************************************************************************//